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REFERENCIA
BIE25470C
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea 470


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración vertical.
Dimensiones Altura= 600, Ancho= 470, Fondo= 300 mm.
Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Puerta encastrada “CIEGA”.
Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en Acero acabado Pintado con Poliéster RAL 3000.
7 Posibles entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Codo "EXTERNO"
	■Sistema GUIMAN

	■GLIDE
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/470-c/.
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