[image: ]	FICHA DE PRODUCTO
	[image: ]
	470 CI
REFERENCIA
BIE25470CI
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea 470


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración vertical.
Dimensiones Altura= 600, Ancho= 470, Fondo= 300 mm.
Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo" conformado Multiblend.
Puerta encastrada "CIEGA" conformado Multiblend.
Acabado puerta: Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
Pulido manual de aristas y uniones de soldadura.
Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en Acero acabado Pintado con Poliéster RAL 3000.
7 Posibles entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Codo "EXTERNO"
	■Sistema GUIMAN

	■Material INOXIDABLE
	■Aristas PULIDAS
	■GLIDE

	■Multiblend
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