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	690 C / 690 CT45
REFERENCIA
BIE25690C / BIE25690CT45
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea 690


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración vertical.
Dimensiones Altura= 710, Ancho= 560, Fondo= 245 mm.
Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Puerta encastrada “CIEGA” conformado Multiblend.
Acabado puerta: Pintura de Poliéster RAL 3000 o RAL 9010.
Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.
Sistema ROTEX para alimentación de la BIE.
Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*)
9 Posibles entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula Unión Loca de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo 690 CT45)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
rnCONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo 690 CT45
Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD
Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.
Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Sistema ROTEX®
	■Devanadera LIGERA

	■Codo "EXTERNO"
	■Sistema GUIMAN
	■GLIDE

	■ESPIROFLEX
	■Válvula unión loca
	■Multiblend


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/690-c-690-ct45/.
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