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	COFRE DE SUPERFICIE C39PP
REFERENCIA
C39PP
GRUPO
Columna seca
FAMILIA
IPF-39
GAMA
Cofre superficie


DESCRIPCIÓN
Cofre de superficie para columna seca.
Dimensiones: Altura= 390, Ancho= 590, Fondo= 300 mm.
Cuerpo fabricado en Chapa de acero.
Acabado del cuerpo: Pintura de Poliéster RAL 3000.
Puerta encastrada “CIEGA”.
Acabado puerta: Pintura de Poliéster RAL 9010.
Cierre de bombín. Figura de cuadradillo.
Equipación para Ref.C39PP-C
Bifurcación de 45 mm cierre por esferas. B45RU
Racores Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)
Tapones Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)
(*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400
CARACTERÍSTICAS
	■Modelo 3D
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/cofre-de-superficie-c39pp/.
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