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	COFRE DE SUPERFICIE C39PCI
REFERENCIA
C39PCI
GRUPO
Columna seca
FAMILIA
IPF-39
GAMA
Cofre superficie


DESCRIPCIÓN
Cofre de superficie para columna seca.
Dimensiones: Altura= 390, Ancho= 590, Fondo= 300 mm.
Cofre fabricado en acero inoxidable AISI 304. Acabado brillante.
Puerta encastrada “ciega” en acero inoxidable grafilado AISI 304.
Cierre de bombín. Figura de cuadradillo.
Equipación para Ref.C39PCI-C
Bifurcación de 45 mm cierre por esferas. B45RU
Racores Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)
Tapones Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)
(*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400
CARACTERÍSTICAS
	■Modelo 3D
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