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	MARCO PARA EMPOTRAMIENTO M39PI
REFERENCIA
M39PI
GRUPO
Columna seca
FAMILIA
IPF-39
GAMA
Marco empotramiento


DESCRIPCIÓN
Marco de empotramiento para columna seca.
Dimensiones del Marco, Altura= 383, Ancho= 630 mm.
Acabado marco: Pintura de Poliéster RAL 3000.
Puerta encastrada para acristalar. (Cristal NO incluido)
Medidas del cristal: 560 x 270 x 3 mm.
Acabado puerta: Acero Inoxidable AISI 430 Grafilado.
Cierre de bombín con figura de cuadradillo.
Equipación para Ref.M39PI-C
Bifurcación de 45 mm cierre por esferas. B45RU
Racores Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)
Tapones Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)
(*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400
Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/marco-para-empotramiento-m39pi/.
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