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	Conexión manguera
GRUPO
Racores, mangueras y lanzas
FAMILIA
Racores
GAMA
Barcelona


DESCRIPCIÓN
 (*) Certificado AENOR
DATOS TÉCNICOS
	Ø Nominal
	Configuración
	Material
	REF.

	25 mm.
	Ø manguera - 19 mm.
	Aluminio estampado
	RM2519U

	25 mm.
	Ø manguera - 25 mm.
	Aluminio estampado
	RM25U (*)

	25 mm.
	Ø manguera - 25 mm.
	Latón pulido
	RM25L

	45 mm.
	Ø manguera - 45 mm.
	Aluminio fundido
	RM45AF (*)

	45 mm.
	Ø manguera - 38 mm.
	Aluminio fundido
	RM45AF112

	45 mm.
	Ø manguera - 51 mm.
	Aluminio fundido
	RM45AF2

	45 mm.
	Ø manguera - 45 mm.
	Aluminio estampado
	RM45U (*)

	45 mm.
	Ø manguera - 45 mm.
	Latón pulido
	RM45LFP

	45 mm.
	Ø manguera - 38 mm.
	Latón pulido
	RM45L112

	45 mm.
	Ø manguera - 51 mm.
	Latón pulido
	RM45L2

	70 mm.
	Ø manguera - 70 mm.
	Aluminio fundido
	RM70AF

	70 mm.
	Ø manguera - 63 mm.
	Aluminio fundido
	RM70AF212

	70 mm.
	Ø manguera - 70 mm.
	Aluminio estampado
	RM70U (*)

	70 mm.
	Ø manguera - 70 mm.
	Latón pulido
	RM70LFP

	70 mm.
	Ø manguera - 63 mm.
	Latón pulido
	RM70L212

	100 mm.
	Ø manguera - 100 mm.
	Aluminio estampado
	RM100U


(*) Producto certificado por AENOR
CARACTERÍSTICAS
	■AENOR
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