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	Rosca interior
GRUPO
Racores, mangueras y lanzas
FAMILIA
Racores
GAMA
Barcelona


DESCRIPCIÓN
  (*) Certificado AENOR
DATOS TÉCNICOS
	Ø Nominal
	Configuración
	Material
	REF.

	25 mm.
	Tipo rosca - ¾"
	Aluminio estampado
	RI2534U (*)

	25 mm.
	Tipo rosca - ¾"
	Latón pulido
	RI25L34

	25 mm.
	Tipo rosca - 1"
	Aluminio estampado
	RI25U (*)

	25 mm.
	Tipo rosca - 1"
	Latón pulido
	RI25L

	45 mm.
	Tipo rosca - 1 ½
	Aluminio fundido
	RI45AF (*)

	45 mm.
	Tipo rosca - 1 ½"
	Aluminio estampado
	RI45U (*)

	45 mm.
	Tipo rosca - 1 ½"
	Latón pulido
	RI45LFP

	70 mm.
	Tipo rosca - 2"
	Latón pulido
	RI70L2

	70 mm.
	Tipo rosca - 2 ½"
	Aluminio fundido
	RI70AF

	70 mm.
	Tipo rosca - 2 ½"
	Aluminio estampado
	RI70U (*)

	70 mm.
	Tipo rosca - 2 ½"
	Latón pulido
	RI70LFP

	100 mm.
	Tipo rosca - 2 ½"
	Aluminio estampado
	RI100212U

	100 mm.
	Tipo rosca - 3 ½"
	Aluminio estampado
	RI100312U

	100 mm.
	Tipo rosca - 4"
	Aluminio estampado
	RI100U

	100 mm.
	Tipo rosca - 4"
	Latón pulido
	RI100312L


(*) Certificado por AENOR
CARACTERÍSTICAS
	■AENOR
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/rosca-interior/.
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