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	Tapón
GRUPO
Racores, mangueras y lanzas
FAMILIA
Racores
GAMA
Barcelona


DESCRIPCIÓN
  (*) Certificado AENOR
DATOS TÉCNICOS
	Ø Nominal
	Configuración
	Material
	REF.

	25 mm.
	
	Aluminio estampado
	T25U (*)

	25 mm.
	
	Latón pulido
	T25L

	45 mm.
	
	Aluminio fundido
	T45AF

	45 mm.
	
	Aluminio estampado
	T45U (*)

	45 mm.
	
	Latón pulido
	T45L

	70 mm.
	
	Aluminio fundido
	T70AF

	70 mm.
	
	Aluminio estampado
	T70U (*)

	70 mm.
	
	Latón pulido
	T70LFP

	100 mm.
	
	Aluminio estampado
	T100U


(*) Certificado por AENOR
CARACTERÍSTICAS
	■AENOR
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