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	Reducciones y semireducciones
GRUPO
Racores, mangueras y lanzas
FAMILIA
Racores
GAMA
Barcelona


DATOS TÉCNICOS
	Ø Nominal
	Configuración
	Material
	REF.

	SEMIREDUCCIONES

	De 45 mm.
	A rosca 1
	Aluminio estampado
	R4525USR (*)

	De 70 mm.
	A rosca 1 ½"
	Aluminio fundido
	R7045AFSR

	De 70 mm.
	A rosca 1 ½
	Aluminio estampado
	R7045USR (*)

	De 70 mm.
	A rosca 1 ½"
	Latón pulido
	R7045LSR

	REDUCCIONES

	De 45 mm.
	A 25 mm.
	Aluminio estampado
	R4525U (*)

	De 45 mm.
	A 25 mm.
	Latón pulido
	R4525L

	De 70 mm.
	A 45 mm.
	Aluminio fundido
	R7045AF

	De 70 mm.
	A 45 mm.
	Aluminio estampado
	R7045U (*)

	De 70 mm.
	A 45 mm.
	Latón pulido
	R7045LFP

	De 100 mm.
	A 70 mm.
	Aluminio estampado
	R10070U

	De 100 mm.
	A 70 mm.
	Latón pulido
	R10070L


(*) Certificado por AENOR
CARACTERÍSTICAS
	■AENOR
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