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	Rosca exterior
GRUPO
Racores, mangueras y lanzas
FAMILIA
Racores
GAMA
Barcelona


DATOS TÉCNICOS
	Ø Nominal
	Configuración
	Material
	REF.

	25 mm.
	Tipo rosca - ¾"
	Aluminio estampado
	RE2534U (*)

	25 mm.
	Tipo rosca - ¾"
	Latón pulido
	RE25L34

	25 mm.
	Tipo rosca - 1"
	Aluminio estampado
	RE25U (*)

	25 mm.
	Tipo rosca - 1"
	Latón pulido
	RE25L

	45 mm.
	Tipo rosca - 1 ½"
	Aluminio fundido
	RE45AF (*)

	45 mm.
	Tipo rosca - 1 ½"
	Aluminio estampado
	RE45U (*)

	45 mm.
	Tipo rosca - 1 ½"
	Latón pulido
	RE45LFP

	70 mm.
	Tipo rosca - 2"
	Latón pulido
	RE70L2

	70 mm.
	Tipo rosca - 2 ½"
	Aluminio fundido
	RE70AF

	70 mm.
	Tipo rosca - 2 ½"
	Aluminio estampado
	RE70U (*)

	70 mm.
	Tipo rosca - 2 ½"
	Latón pulido
	RE70LFP

	100 mm.
	Tipo rosca - 3 ½"
	Aluminio estampado
	RE100312U

	100 mm.
	Tipo rosca - 4"
	Aluminio estampado
	RE100U

	100 mm.
	Tipo rosca - 4"
	Latón pulido
	RE100312L


(*) Producto certificado por AENOR
CARACTERÍSTICAS
	■AENOR
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/rosca-exterior/.
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