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REFERENCIA
BIE25VERSALC
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea VRS


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración horizontal y reversible.
Dimensiones Altura= 600, Ancho= 650, Fondo= 250 mm.
Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Puerta encastrada “CIEGA”.
Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.
Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
8 Posibles entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca ¼”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca ¼”.
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Devanadera LIGERA
	■Codo "EXTERNO"

	■Sistema GUIMAN
	■GLIDE
	■ESPIROFLEX


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/versal-c/.
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