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	EACI 15 (15 metros)EACI 20 (20 metros)
REFERENCIA
BIE45EACI15 / BIE45EACI20
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 45
GAMA
Línea 460


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración horizontal y reversible.
Dimensiones Altura= 480, Ancho= 560, Fondo= 140 mm.
Fabricado en chapa de Acero.
Puerta encastrada con VISOR en ABS.
Puerta fabricada en chapa de Acero.
Acabado Pintado con Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Cerradura giratoria tipo Plain en Poliamida + Tapón de precinto.
Devanadera Ø380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
2 entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 ½” (Ø 13 mm.).
15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)
Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero". (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■Devanadera LIGERA
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/eaci-15-15-metroseaci-20-20-metros/.
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