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REFERENCIA
BIE25VERSALR
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea VRS


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración horizontal y reversible.
Dimensiones Altura= 600, Ancho= 650, Fondo= 250 mm.
Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Puerta encastrada con VISOR en ABS.
Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.
Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
8 Posibles entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Devanadera LIGERA
	■Codo "EXTERNO"

	■Sistema GUIMAN
	■GLIDE
	■ESPIROFLEX


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/versal-r/.
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