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	MT690PEI
REFERENCIA
MT690PEI
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea 690


DESCRIPCIÓN
Dimensiones Altura= 710, Ancho= 560, Fondo= 245 mm.
Armario de configuración vertical conformado Multiblend.
Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo".
Puerta encastrada con Bisagras de latón cromado.
Puerta fabricada en Metracrilato Translúcido de espesor 6 mm.
Pulido manual de aristas y uniones de soldadura.
Cierre de enganche tipo Push.
Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE
Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.
Módulo complementario a la variante de BIE 690 PEI
Con departamento para extintor.
Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.
Panel para pulsadores fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.
CARACTERÍSTICAS
	■Modelo 3D
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