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	MT690PEI-R
REFERENCIA
MT690PEIR
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea 690


DESCRIPCIÓN
Dimensiones Altura= 710, Ancho= 560, Fondo= 245 mm.
Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.
Acabado del Armario: Pintura Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Puerta encastrada con Bisagras de latón cromado.
Puerta fabricada en Metracrilato Translúcido de espesor 6 mm.
Cierre de enganche tipo Push.
Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE
Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.
Módulo complementario a la variante de BIE 690 PEI-R
Con departamento para extintor.
Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.
Panel para pulsadores fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.
CARACTERÍSTICAS
	■Modelo 3D
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