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	GLASSFIBER / GLASSFIBER T45
REFERENCIA
BIE25GLASSFIBER / BIE25GLASSFIBERT45
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Sintetic 25


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración vertical.
Dimensiones Altura=810, Ancho= 650, Fondo= 250 mm.
Fabricado en fibra de vidrio.  Pintado con Poliéster Ral-3000.
Puerta de superficie.
Cierres articulados de tracción en acero inoxidable AISI 316.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*)
Entradas de alimentación en función de los requisitos de instalación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
Especial Intemperie.
Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo GLASSFIBER T45)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo GLASSFIBER T45
Toma adicional de 45 mm. en latón  Ref. TAD
Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.
Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Devanadera LIGERA
	■Codo "EXTERNO"

	■Sistema GUIMAN
	■Acabado Ruberend
	■Válvula unión loca


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/glassfiber-glassfiber-t45/.
[image: ]	https://imercat.com · eaci@eaci.es
producto.jpg




eaci-logo.png
e cEd




eaci-footer.png




