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	WINGER / WINGER T45
REFERENCIA
BIE25WINGER / BIE25WINGERT45
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Sintetic 25


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración vertical
Dimensiones: Altura= 718, Ancho= 625, Fondo= 284 mm.
Fabricado en fibra de vidrio. Pintado con Poliéster RAL 3000.
Posibilidad de otros colores. CONSULTAR
Puerta encastrada CIEGA.
Especial intempérie.
Junta Ruberend de estanqueidad en perimetria de cierre.
Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.
Bisagras en Zinc apertura superior a 180º, acabado pintura de Poliéster.
Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1" (10 mm).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg/cm2. Rosca 1/4".
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
Posibilidad de instalacón con toma adicional. (Modelo WINGER T45)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo WINGER T45
Toma adicional de 45 mm. en latón  Ref. TA-45
Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.
Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Devanadera LIGERA
	■Codo "EXTERNO"

	■Sistema GUIMAN
	■GLIDE
	■ESPIROFLEX

	■Válvula unión loca
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/winger-winger-t45/.
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