[image: ]	FICHA DE PRODUCTO
	[image: ]
	PM 15 (15 metros)PM 20 (20 metros)
REFERENCIA
BIE45PM15 / BIE45PM20
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 45
GAMA
Línea 510


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración horizontal y reversible.
Dimensiones Altura= 480, Ancho= 600, Fondo= 155 mm.
Fabricado en chapa de Acero de Espesor 1,2 mm.
Puerta encastrada “CIEGA” fabricada en chapa de Acero.
Acabado Pintado con Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.
Devanadera Ø380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
2 entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 ½” (Ø 13 mm.).
15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)
Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón cromado, cierre vulcanizado.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero". (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
rn 
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■Devanadera LIGERA
	■GLIDE
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/pm-15-15-metrospm-20-20-metros/.
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