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	IN 15 (15 metros)IN 20 (20 metros)
REFERENCIA
BIE45IN15 / BIE45IN20
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 45
GAMA
Línea 510 Inox


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración horizontal y reversible.
Dimensiones Altura= 510, Ancho= 600, Fondo= 155 mm.
Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo" conformado Multiblend.
Puerta encastrada "CIEGA" conformado Multiblend.
Acabado puerta: Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
Pulido manual de aristas y uniones de soldadura.
Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.
Devanadera Ø380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
2 entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 ½” (Ø 13 mm.).
15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)
Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón cromado, cierre vulcanizado.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero". (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■Devanadera LIGERA
	■Material INOXIDABLE
	■Aristas PULIDAS

	■GLIDE
	■Multiblend
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/in-15-15-metrosin-20-20-metros/.
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