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	WINGER4515 (15 metros) / WINGER4520 (20 metros)
REFERENCIA
WINGER4515 / WINGER4520
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 45
GAMA
Línea Sintetic 45


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración horizontal y reversible.
Dimensiones Altura= 550, Ancho= 610, Fondo= 165 mm.
Modelo Especial para Intemperie. Fabricado en Poliéster (Fibra de Vidrio).
Puerta encastrada "CIEGA" con bisagras en Zinc, apertura superior a 180º.
Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.
Armario pintado en Poliéster RAL 3000. Otros colores CONSULTAR.
Junta Ruberend de estanqueidad en perimetria de cierre.
Soporte pivotante, pintado con Poliéster RAL 3000.
Devanadera Ø380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2.(*)
Entradas de alimentación en función de los requisitos de instalación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 ½” (Ø 13 mm.).
15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)
Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón cromado, cierre vulcanizado.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero". (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Devanadera LIGERA

	■Acabado Ruberend
	■GLIDE
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/winger4515-15-metros-winger4520-20-metros/.
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