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	ENV 15 (15 metros)ENV 20 (20 metros)
REFERENCIA
BIE45ENV15 / BIE45ENV20
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 45
GAMA
Línea ENV


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración vertical y reversible.
Dimensiones Altura= 680, Ancho= 430, Fondo= 150 mm.
Fabricado en chapa de Acero.
Puerta encastrada “CIEGA” conformado Multiblend.
Puerta fabricada en chapa de Acero.
Acabado Pintado con Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Cerradura Glide reversible con precinto de seguridad.
Devanadera Ø380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
Abatimiento de devanadera con la apertura de la puerta.
2 entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 ½” (Ø 13 mm.).
15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)
Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero". (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■Devanadera LIGERA
	■GLIDE
	■Multiblend


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/env-15-15-metrosenv-20-20-metros/.
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