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	530 E / 530 ET 45
REFERENCIA
BIE25530E / BIE25530ET45
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea 530


DESCRIPCIÓN
Armario de configuración vertical.
Dimensiones Altura=685, Ancho= 530, Fondo= 260 mm.
Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Puerta encastrada “CIEGA” conformado Multiblend.
Acabado puerta: Acero Inoxidable AISI 430 "Grafilado".
Cerradura Glide reversible con precinto de seguridad.
Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
De 5 a 7 Posibles entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo 530 ET45)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo 530 ET45
Toma adicional de 45 mm. en latón  Ref. TAD
Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U
Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■EACISYSTEM

	■Devanadera LIGERA
	■Codo "EXTERNO"
	■Sistema GUIMAN

	■Material INOXIDABLE
	■GLIDE
	■ESPIROFLEX

	■Multiblend
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/530-e-530-et-45/.
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