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	SA1 / SA1T45
REFERENCIA
BIE25SA1/BIE25SA1T45
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Senza


DESCRIPCIÓN
Conjunto sin armario.
Sistema abatible con doble articulación.
Brida soporte y brazo articulado fabricado en Aluminio.
Abastecimiento de agua interior, a través del brazo articulado.
Eje de rotación y conexión de agua fabricado en Latón.
Carrete Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero Ø 560mm según ISO 4892-2 (*)
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula Unión Loca de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo SA 1T45)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo SA 1T45
Toma adicional de 45 mm. en latón  Ref. TAD
Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.
Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Devanadera LIGERA
	■Codo "EXTERNO"

	■Válvula unión loca
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/sa1-sa1t45/.
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