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	SA2 470 / SA2 470T45
REFERENCIA
BIE25SA2470 / BIE25SA2470T45
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Senza


DESCRIPCIÓN
Conjunto sin armario.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en Acero Ø 425mm. Pintada con Poliéster RAL 3000.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca ¼”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca ¼”.
Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo SA2 470T45)
CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo SA2 470T45
Toma adicional de 45 mm. en latón  Ref. TAD
Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U
Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■EACISYSTEM

	■Codo "EXTERNO"
	■Sistema GUIMAN
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/sa2-470-sa2-470t45/.
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