[image: ]	FICHA DE PRODUCTO
	[image: ]
	SA1 NARROW / SA1 NARROWT45
REFERENCIA
BIE25SA1NARROW
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Senza


DESCRIPCIÓN
Conjunto sin armario.
Carrete fijo Eacisystem en latón con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero Ø 560mm según ISO 4892-2. (*)
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca ¼”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca ¼”.
Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo SA1 NARROWT45)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo SA1 NARROWT45
Toma adicional de 45 mm. en latón  Ref. TAD
Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U.
Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Devanadera LIGERA
	■Codo "EXTERNO"

	■Sistema GUIMAN
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/sa1-narrow-sa1-narrowt45/.
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