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	SA2 L20
REFERENCIA
BIE25SA2L20
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Senza


DESCRIPCIÓN
Conjunto sin armario.
Brazo abatible reforzado. Pintado en negro con Poliéster RAL 9005.
Alimentación mediante latiguillo.
Carrete Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490mm según ISO 4892-2 (*)
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Devanadera LIGERA
	■Codo "EXTERNO"


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/sa2-l20/.
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