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	EACILINE 3VEACILINE 3VT45
REFERENCIA
BIE25EACILINE3V / BIE25EACILINE3VT45
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Eaciline


DESCRIPCIÓN
Formato de configuración vertical.
Con departamento para extintor y módulo técnico.
Armario formado por cajón de empotramiento y frontal extraíble.
Cajón de empotramiento en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.
Dimensiones del cajón Altura=1350, Ancho= 560, Fondo= 243 mm.
Dimensiones del frontal Altura= 1510, Ancho= 720 mm .
Puertas encastradas con bisagras de latón cromado, 180º de apertura.
Puertas y marco fabricados en Metacrilato de espesor 8 mm.
Múltiples opciones de personalización, tanto en formas como en grafismos.
Cierres de iman.
Sistema ROTEX para alimentación de la BIE.
Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
9 posibles entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula Unión Loca de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
Posibilidad de instalación con toma adicional.  (Modelo EACILINE 3V T45)
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo EACILINE 3V T45
Toma adicional de 45 mm. en latón  Ref. TAD
Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.
Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Sistema ROTEX®
	■Devanadera LIGERA

	■Codo "EXTERNO"
	■Sistema GUIMAN
	■BIE para ZONA NOBLE

	■ESPIROFLEX
	■Válvula unión loca
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