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	EACILINE 1 LS
REFERENCIA
BIE25EACILINE1LS
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Eaciline


DESCRIPCIÓN
Formato de configuración vertical.
Para conexión de devanadera a módulo independiente.
Armario formado por 2 cuerpos en un solo bloque.
Dimensiones del cofre Altura= 268  Ancho= 245, Fondo= 115 mm.
Dimensiones del frontal, Altura= 314, Ancho= 290 mm.
Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.
Entrada SUPERIOR de lanza a cofre de empotramiento.
Departamento para acceso a lanza, manómetro y pomo desmultiplicador.
Puerta fabricada en Metacrilato de espesor de 6 mm.
Múltiples opciones de personalización, tanto en formas como en grafismos.
Exclusivo sistema de apertura mediante bieletas.
Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón
CARACTERÍSTICAS
	■CE
	■AENOR
	■Modelo 3D

	■EACISYSTEM
	■Devanadera LIGERA
	■Codo "EXTERNO"

	■Sistema GUIMAN
	■BIE para ZONA NOBLE
	■ESPIROFLEX
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