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	MTBRICOBOX
REFERENCIA
MTBRICOBOX
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Eacinox


DESCRIPCIÓN
Dimensiones Altura= 810, Ancho= 315, Fondo= 220 mm.
Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.
Acabado del Armario: Pintura Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Puerta encastrada fabricada chapa de Acero.
Cerradura Glide reversible con precinto de seguridad.
Para instalación en configuración vertical.
Módulo complementario a las variantes de BIE BRICOBOX / BRICOBOX T45
Con departamento para extintor.
Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.
Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.
CARACTERÍSTICAS
	■Modelo 3D
	■GLIDE
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