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	MTL20IN
REFERENCIA
MTL20IN
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Abatible


DESCRIPCIÓN
Dimensiones Altura= 650, Ancho= 650, Fondo= 260 mm.
Armario de configuración horizontal conformado Multiblend.
Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo".
Puerta encastrada conformado Multiblend.
Acabado de la puerta: Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
Pulido manual de aristas y uniones de soldadura.
Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.
Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.
Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.
Módulo complementario a la variante de BIE L20 IN
Con departamento para extintor.
Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.
Panel para pulsadores fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.
Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/mtl20in/.
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