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	MTL20T45
REFERENCIA
MTL20T45
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea Abatible


DESCRIPCIÓN
Dimensiones Altura= 650, Ancho= 720, Fondo= 260 mm.
Armario de configuración horizontal fabricado en chapa de acero.
Acabado del Armario: Pintura Poliéster RAL 3000.
Acabado de la Puerta: Pintura Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Puerta encastrada conformado Multiblend fabricada en chapa de acero.
Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.
Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.
Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.
Módulo complementario a las variantes de BIE L20 T45 / L20 T45R
Con departamento para extintor.
Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.
Acabado del Panel: Pintura Poliéster RAL 9005.
Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.
CARACTERÍSTICAS
	■Modelo 3D
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