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REFERENCIA
CASE 01
GRUPO
Casetas intemperie / hidrantes
FAMILIA
Casetas intemperie


DESCRIPCIÓN
Caseta para contener el material auxiliar de los hidrantes.
Para montaje exterior a suelo.
Configuración Vertical.
Cofre y columna soporte independientes.
Fabricado en acero Galvanizado.
Acabado general: Pintado en Poliéster, Rojo RAL 3000.
Puerta encastrada en color RAL 9010.
Cerradura de resbalón en termoplástico.
Precinto de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.
Rejillas inferiores de aireación.
Viguetas de refuerzo para unión de cofre con columna reforzada.
rn 
rnCASE 01-BrnCaseta de intemperie Mod. CASE 01 con dotación Ref. DOT-1. 
rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-1.
rn1 manguera sintética de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
2 mangueras sintéticas de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
2 lanzas Triplex de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.
1 lanza Triplex de tres efectos. Con racor Barcelona de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.
rn 
rn CASE 01-RrnCaseta de intemperie Mod. CASE 01 con dotación Ref. DOT-2. 
rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-2. 
rn1 manguera de caucho ARMTEX®(*) de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
2 mangueras de caucho ARMTEX®(*) de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
2 lanzas Triplex50 de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.
1 lanza Triplex80 de tres efectos.Con racor Barcelona (*) de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.
rn 
rn CASE 01-B2rnCaseta de intemperie Mod. CASE 01 con dotación Ref. DOT-3. 
rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-3. 
rn1 manguera sintética de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
2 mangueras sintéticas de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
2 lanzas Triplex50 de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.
1 lanza Triplex80 de tres efectos. Con racor Barcelona de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.
rn 
rn CASE 01-R2rnCaseta de intemperie Mod. CASE 01 con dotación Ref. DOT-4. 
rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-4. 
rn1 manguera de caucho ARMTEX®(*) de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
2 mangueras de caucho ARMTEX®(*) de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
2 lanzas LR45U de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.
1 lanza LR70U de tres efectos.Con racor Barcelona (*) de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.
rn 
rn (*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400
 (*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23091
NOTA:  OTROS ACABADOS Y EQUIPACIONES - CONSULTAR
CARACTERÍSTICAS
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