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	CASE 03
REFERENCIA
CASE 03
GRUPO
Casetas intemperie / hidrantes
FAMILIA
Casetas intemperie


DESCRIPCIÓN
Caseta para contener el material auxiliar de los hidrantes.
Para montaje exterior a suelo.
Configuración Vertical.
Cofre y columna soporte independientes.
Fabricado en fibra de vidrio.
Acabado general: Pintado en Poliéster, Rojo RAL 3000.
Puerta de superficie.
Cierres articulados de tracción en acero inoxidable AISI 316.
Rejillas de aireación posteriores.
Para una óptima instalación, se recomienda rellenar de hormigón la columna.
Máxima resistencia a la intemperie.
rn 
rnCASE 03-BrnCaseta de intemperie Mod. CASE 03 con dotación Ref. DOT-1. 
rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-1.
rn1 manguera sintética de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
2 mangueras sintéticas de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapas, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
2 lanzas Triplex de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.
1 lanza Triplex de tres efectos. Con racor Barcelona de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.
rn 
rn CASE 03-RrnCaseta de intemperie Mod. CASE 03 con dotación Ref. DOT-2. 
rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-2. 
rn1 manguera de caucho ARMTEX®(*) de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
2 mangueras de caucho ARMTEX®(*) de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
2 lanzas Triplex50 de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.
1 lanza Triplex80 de tres efectos.Con racor Barcelona (*) de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.
rn 
rn CASE 03-B2rnCaseta de intemperie Mod. CASE 03 con dotación Ref. DOT-3. 
rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-3. 
rn1 manguera sintética de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
2 mangueras sintéticas de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
2 lanzas Triplex50 de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.
1 lanza Triplex80 de tres efectos.Con racor Barcelona (*) de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.
rn 
rn CASE 03-R2rnCaseta de intemperie Mod. CASE 03 con dotación Ref. DOT-4. 
rnCaracterísticas de la dotación Ref. DOT-4. 
rn1 manguera de caucho ARMTEX®(*) de Ø 70 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
2 mangueras de caucho ARMTEX®(*) de Ø 45 mm. y 15 m. de longitud con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 bifurcación de Ø 45 mm. sin tapones, con racores Barcelona (*) en aluminio estampado.
1 racor Barcelona (*) rosca exterior de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
2 lanzas LR45U de tres efectos. Con racor Barcelona (*) de Ø 45 mm. en aluminio estampado.
1 lanza LR70U de tres efectos.Con racor Barcelona (*) de Ø 70 mm. en aluminio estampado.
1 Reducción Barcelona de Ø 70 x 45 mm. en aluminio estampado.
rn 
rn (*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400
 (*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23091
NOTA:  OTROS ACABADOS Y EQUIPACIONES - CONSULTAR
CARACTERÍSTICAS
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