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	Hidrantes con carrete y cierre independientes
GRUPO
Casetas intemperie / hidrantes
FAMILIA
Hidrantes


DATOS TÉCNICOS
	DN
	Versión
	Salidas
	REF.

	3
	Tipo recto. Profundidad 490 mm
	2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona)
	HTFR1

	3
	Tipo recto. Profundidad 640 mm
	2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona)
	HTFR2

	4
	Tipo recto. Profundidad 490 mm
	2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero)
	HTFR3

	4
	Tipo recto. Profundidad 640 mm
	2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero)
	HTFR4

	6
	Tipo recto. Profundidad 490 mm
	2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero)
	HTFR5

	6
	Tipo recto. Profundidad 640 mm
	2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero)
	HTFR6

	3
	Tipo curvo. Profundidad 685 mm
	2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona)
	HTFC1

	3
	tipo curvo. Profundidad 835
	2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona)
	HTFC2

	4
	Tipo curvo. Profundidad 685 mm
	2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero)
	HTFC3

	4
	Tipo curvo. Profundidad 835 mm
	2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero)
	HTFC4

	6
	Tipo curvo. Profundidad 685 mm
	2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero)
	HTFC5

	6
	Tipo curvo. Profundidad 835 mm
	2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero)
	HTFC6

	Racores y tapones DN45 y DN70 certificados por AENOR según Norma UNE 23400


CARACTERÍSTICAS
	■CE
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/hidrantes-con-carrete-y-cierre-independientes/.
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