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	MT690CI
REFERENCIA
MT690CI
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea 690


DESCRIPCIÓN
Dimensiones Altura= 710, Ancho= 560, Fondo= 245 mm.
Armario de configuración vertical conformado Multiblend.
Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo".
Puerta encastrada conformado Multiblend fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
Pulido manual de aristas y uniones de soldadura.
Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.
Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE
Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.
Módulo complementario a las variantes de BIE 690 CI.
Con departamento para extintor.
Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.
Panel para pulsadores fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".
Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.
Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/mt690ci/.
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