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	MT530C
REFERENCIA
MT530C
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea 530


DESCRIPCIÓN
Dimensiones Altura= 685, Ancho= 530, Fondo= 260 mm.
Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.
Acabado del Armario: Pintura Poliéster RAL 3000.
Acabado de la Puerta: Pintura Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.
Cerradura Glide reversible con precinto de seguridad.
Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE
Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.
Módulo complementario a las variantes de BIE 530 C / 530 R
Con departamento para extintor.
Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)
Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.
CARACTERÍSTICAS
	■Modelo 3D
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