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	MTVERSALC
REFERENCIA
MTVERSALC
GRUPO
Bocas de incendio equipadas
FAMILIA
BIE 25
GAMA
Línea VRS


DESCRIPCIÓN
Dimensiones Altura= 600, Ancho= 650, Fondo= 250 mm.
Armario de configuración horizontal reversible.
Para complementar la familia de BIE VERSAL.
Con departamento para extintor.
Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.
Debido a su diseño, los pulsadores en superfície quedan enrasados con el armario.
Acabado del Armario: Pintura Poliéster RAL 3000.
Acabado de la Puerta: Pintura Poliéster RAL 3000.
Color opcional RAL 9010.
Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.
Posibilidad de instalación en configuración horizontal o vertical.
Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.
CARACTERÍSTICAS
	■Modelo 3D
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/mtversalc/.
[image: ]	https://imercat.com · eaci@eaci.es
producto.jpg




eaci-logo.png
e cEd




eaci-footer.png




