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	Hidrantes de columna húmeda
GRUPO
Casetas intemperie / hidrantes
FAMILIA
Hidrantes


DATOS TÉCNICOS
	DN
	Versión
	Salidas
	REF.

	3"
	
	2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona)
	HH6

	4"
	
	2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero)
	HH7

	6"
	
	2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero)
	HH8

	Racores y tapones DN45 y DN70 certificados por AENOR según Norma UNE 23400


CARACTERÍSTICAS
	■CE
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/hidrantes-de-columna-humeda/.
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