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	Hidrantes bajo nivel de tierra
GRUPO
Casetas intemperie / hidrantes
FAMILIA
Hidrantes


DATOS TÉCNICOS
	DN
	Versión
	Salidas
	REF.

	4"
	Cerco y tapa
	1 bombero (racor y tapa)
	HE5

	4"
	Arqueta
	1 bombero (racor y tapa)
	HE5A

	4"
	Cerco y tapa
	2 x 70 mm. (Racores y tapones)
	HE8

	4"
	Arqueta
	2 x 70 mm. (Racores y tapones)
	HE8A

	4"
	Solo hidrante
	1 bombero (racor y tapa)
	HE5STC

	4"
	Solo hidrante
	2 x 70 mm. (Racores y tapones)
	HE8STC

	Racores y tapones DN45 y DN70 certificados por AENOR según Norma UNE 23400


CARACTERÍSTICAS
	■CE
	
	


Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/hidrantes-bajo-nivel-de-tierra/.
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ARQUETA HE5A

ARQUETA HEBA CERCO Y TAPA HE8
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